Opis technologii serwerów wirtualnych - Zarządzanie DNS - Cennik podstawowy hostingu - Chmura - Szafa PLIX - Węzły w Łodzi - Routery klienckie

Adres do wysyłki umów na kanalizację. Aktualny.
Orange Polska S.A.
Rynek Hurtowy
ul.Żelazna 2
40-851 Katowice

Adres do wysyłki zapytań o kanalizację Orange. Stary.
Orange Polska S.A.
Dział Realizacji Usług
ul.Lenartowicza 22
41-219 Sosnowiec

Umowy na kanalizację w dwóch egzemplarzach trzeba wysyłać

Epid Sieci Blokowe S.C.:
SIECIBLOKO
Nr portu Wawa/Epix/Blokowe:
S111P006

Wszystkie nasze domeny są delegowane i konfigurowane na dwóch serwerach dns działających w oparciu o oprogramowanie PowerDNS.

Do zarządzania konfiguracją domen dns służy panel: PowerAdmin.

Serwery posiadają następujące adresy fqdn i ip:

alpha.nasze.pl (46.45.114.1) zlokalizowany w Łodzi,

plato.ksiezyc.pl (46.45.78.1) zlokalizowany w Zduńskiej Woli.

Rekomendujemy wybór Consulting Service Sp. z o.o. jako registrara. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy z tą firmą jest założenie panelu klienckiego przy użyciu tego linku: Rejestracja Nowego Panelu. Założenie panelu przez podany link, a nie w inny sposób, jest bardzo ważne. Dzięki temu następuje powiązanie pomiędzy panelem, a nami jako opiekunami technicznymi (femur).